**HD\_ZTHReadM1Interface.dll 接口**

**1.接口说明**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1.1按块号读临时卡

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 函数原型 | int HD\_ReadM1(char \*Key,  char \*Addr,  char \*DataOut,  char \*pErr); | |
| 功能描述 | 按块号读临时卡 | |
| 参数 | Key | [IN]临时卡密码 |
| Addr | [IN]块号(0-63) |
| DataOut | [OUT]读取到的数据 |
| pErr | [OUT]当写卡出错时的详细错误信息 |
| 返回值 | 成功则返回0  失败则返回1 | |

**B/S的HD\_ZTHReadM1ActiveX.ocx 接口**

**2.B/S接口说明**

2.1按块号读临时卡

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 函数原型 | string HDReadM1(string Key,  string Addr) | |
| 功能描述 | 写临时卡 | |
| 参数 | Key | 临时卡的密码 |
| Addr | 要读的临时卡块号(0-63) |
| 返回值 | 成功则返回<MSG>数据</MSG>  失败则返回<ERROR>错误详细信息</ERROR> | |